附件：设备需求参数

序号	产品名称	技术参数及性能要求	数量	单位
(一)灯光系统
1	影视灯	1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源
2.具有调光功能
3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。
6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。	26	台
2	影视灯	1.采用300W LED光源
2.具备15-50°发光角度，具有调焦、调光功能
3.具有2700-6500K色温调节功能，Ra≥95显色指数。
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。
6.支持DMX控制通道数量为3/7通道。	2	台
3	安全绳	1.规格：直径4.0mm
2.长度：总长850mm
3.承重：150kg	28	条
4	恒力铰链	定制	28	个
5	控台	具备1024个DMX512 通道数
2.具备96台电脑灯的配接数量
3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出
4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库
5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数
6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制
7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景
8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形
9.具备10个可同时运行图形数量
10.具备全局、重演、灯具主控推杆
11.支持立即黑场
12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光
13.支持FAT32格式U盘读取

14.为确保系统完整性，控台应与影视灯和信号放大器为同一品牌。	1	台
6	信号放大器	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。
3.支持8路独立放大驱动输出。
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。
6.具备独立的LED信号指示。	1	台
（二）扩声系统
1	专业音箱	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥8"低音×1	2	只
2	支架	音箱支架	2	只
3	专业功放	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。	1	台
4	专业音箱	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥3"锥形高音单元×1
7.低音≥8"低音×1	2	只
5	支架	音箱支架	2	只
6	专业功放	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。	1	台
7	调音台	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口图佐证）
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）	1	台
8	音频处理器	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证）
▲3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证）
4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
▲5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面演示视频佐证）
▲6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面演示视频佐证）
7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。
9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。	1	台
9	话筒天线	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向	1	套
10	无线话筒	1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。
2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。
3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。
4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。
5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。
6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。
7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。
8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。	1	台
11	变压器	1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。
2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”	2	只
12	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。	2	台
13	有源音箱	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。	1	套
（三）会议系统（支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY）
1	全数字会议系统主机	设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。（需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。
3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。
4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。
5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。
▲6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（提供软件功能界面演示视频佐证）
7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。
▲8.系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。（提供软件功能界面截图）
9.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。
▲11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。（提供软件功能界面演示视频佐证）
12.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。
▲13.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供软件功能界面演示视频截图）	1	台
2	数字会议系统	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。	1	套
3	会议话筒处理器	1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。（需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
▲5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证）
6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。	1	台
4	会议话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
▲7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面演示视频佐证）
8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元具有≥5段EQ调节功能。
10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
▲11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）
12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
▲13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证）	1	台
5	会议主席控制内嵌软件	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。	1	套
6	会议话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
5.单元支持PING包功能。
▲6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）
7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元具有≥5段EQ调节功能。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
▲10.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）
11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
▲12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证）	5	台
7	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。	5	套
8	连接线	≥30米延长线（一公一母）	1	根
9	插座	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。	1	个
（四）矩阵系统
1	无缝高清矩阵切换器	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡，≥2块输出卡，≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
▲6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供控制板卡的接口图佐证）
7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC供电。
▲8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证）
9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。	1	台
2	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件	1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。
2.分辨率支持≥4Kx2K的处理能力。
3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。
4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。
5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。	1	套
3	HDMI超高清无缝输入卡	1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。	2	块
4	高清矩阵输入板卡内嵌软件	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥3840×2160P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。	2	套
5	HDMI超高清无缝输出卡	1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。	2	块
6	高清矩阵输出板卡内嵌软件	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥3840×2160P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。	2	套
7	多媒体地插	配置1个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源	5	套
8	55英寸电视机	1.55英寸4K超高清全面屏
2.屏幕刷新率120hz
3.配备蓝牙5.0
4.10.7亿色彩显示
5.内存容量：2+32GB	3	台
9	32-75英寸 矮式移动支架	1.适用尺寸：32-75英寸
2.矮式电视移动底座
3.承重：50KG	1	套
10	32-70英寸 电视机吊架	1.适用尺寸：32-70寸
2.最大承重:60Kg
3.伸缩调节2.5米
4.承重：65KG	2	套
（五）会议录播
1	摄像机	1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。
2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。
6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持先进的2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。
9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。（提供符合此功能的接口截图佐证）	3	台
2	高清视频会议专用摄像头内嵌软件	1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。
2.支持对高清视频信号的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。
3.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。
4.支持2D、3D降噪技术。
5.支持预置位设定及调用功能。	3	套
3	支架	1.尺寸：75-150cm
2.表面处理：高温喷漆闪银色；材料：铝合金
4.旋转角度：360度。	2	个
4	摄像机落地支架	1.脚架材质:镁铝合金
2.脚管节数：4节
3.脚管管径：最大管径28mm|最小管径19mm
4.最高高度：2600mm|不升中轴2350mm
5.反折高度：780mm
6.最大承重：15kg	1	套
5	录播主机	1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。
2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。
4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。
▲6.主机具备一款≥4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。（提供设备功能演示视频佐证）
7.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。
▲8.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6路控制接口，≥5路USB接口，≥2路音频输出接口。（提供设备接口图佐证）
▲9.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。（提供设备图佐证）
10.支持≥8台云台摄像头同时控制转动、缩放。
11.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。
12.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
▲13.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供功能界面截图佐证）
14.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。
▲15.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供功能界面截图佐证）
16.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。
17.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。
18.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。
19.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。
20.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。
▲21.加密录制：支持国密算法音视频加密录制，≥2种加密方式；支持对录制视频进行加密操作，支持配置多个加密狗使用；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（提供功能界面演示视频佐证）	1	台
6	自动录制控制内嵌软件	1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。	1	套
（六）集中控制系统
1	网络中控主机	1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置等同或优于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度≥720MHz。
2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证）
4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。
5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。
6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。
8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。
12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。
15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
▲16.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供功能界面截图佐证）	1	台
2	网络中控系统逻辑处理内嵌软件	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。	1	套
3	路由器	1.最高传输速率3000M
2.支持全千兆网口
3.支持mesh
4.支持双频段：2.4G/5G	1	台
4	控制器	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。	1	台
6	交换机	千兆/8口/非网管/桌面式	1	台
（七）辅助材料
1	机柜	1.尺寸：600X800X1388mm
2.容量：27U
3.配置：8位10A PDU插排1个固定板1块内嵌风扇部件2组4只两英寸重型脚轮M12支M6方螺母钉20套内六角扳手一只	1	台
2	音频连接线	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头	6	根
3	音频连接线	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	4	根
4	音频连接线	5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头	4	根
5	音频连接线	5米音频连接线：卡农头（母）-空	2	根
6	音频连接线	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空	4	根
7	音频连接线	5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头	2	根
8	HDMI视频线	长度根据项目情况调整	1	批
9	线材	1.音响线
2.线径：10.0mm
3.芯数：2*307铜芯
4.平方数：2*2.5
5.绝缘层:PVC
6.外被:耐磨 PVC
7.导体: 精选铜
8.颜色：黑色
9.100米/卷	1	批
10	线材	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷	1	批
11	线材	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷	1	批
12	线材	六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），300米/卷	1	批
13	水晶头	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒	1	批
14	管材	JDG25/JDG32	1	批
15	绿色抠像幕布	加厚绿色抠像幕布3.8mx5m	1	幅
（八）安装及实施	1	项